D.1.8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

,,Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. Etapy el. Polní v Třeboni“

SPOLEČNÉ POVOLENÍ



# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBEJTKU A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

## Údaje o stavbě

1. Název stavby: Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. Etapy ul. Polní v Třeboni
2. Místo stavby: Třeboň [547336]

Katastrální území: Třeboň [770230]

Kraj: Jihočeský

1. Předmět dokumentace: Předmětem části projektové dokumentace je návrh kontejnerových

přístřešků

1. Členění stavby: SO 701 Kontejnerové přístřešky

# DŮVOD REALIZACE

Důvodem realizaci je umístění **tří kontejnerů na odpad o objemu 1100 l**. Jeden přístřešek bude umístěn v ulici Komenského a druhý v ulici Polní.

# SPECIFIKACE PŘÍSTŘEŠKU

Kontejnerový přístřešek bude kotven do základových patek o rozměru 0,3x0,3x0,6 m. Základy budou umístěny 0,2 m pod úrovní zpevněných ploch.   
0,000 = Úroveň zpevněných ploch  
- 0,200 = Horní hrana základové patky  
- 0,800 = Spodní hrana základové patky  
Základové patky budou z prostého betonu C20/25.  
Sloupy jsou do základů připevněny pomocí kotevních profilů zapuštěných v betonových základech.

Nosné konstrukce přístřešku je tvořena konstrukcí ze surového hliníku opatřena šedým nátěrem. Boční a zadní výplně jsou tvořeni pozinkovanou výplní tahokov. Zastřešení bude z trapézového plechu z pozinkovanou polyesterovou povrchovou vrstvou. Součástí přístřešku jsou i okapní plech na zadní straně a krycí plech na čelní straně.

Konstrukce je tvořena třemi druhy rámu, dvěma druhy vodorovných příčlí, svislými příčlemi. Stěny jsou tvořeny boční a zadní výplní. Zastřešení je tvořeno trapézovým, prolamovaným plechem.

Jeden z přístřešků je umístěn na zpevněné ploše u křížení ulic Československé Armády a Komenského. Druhý z přístřešků je umístěn na zpevněné ploše u křížení ulic Komenského a Polní.

# REFERENČNÍ TYPOVÝ OBJEKT



Ilustrační obrázek



Navrženy přístřešky pro tři kontejnery