Technické údaje lodního motoru SELVA 30 EL

Technické parametry:

* závěsný, zážehový, dvoutaktní, dvouválcový,
* minimální výkon: 30 HP (22 kW),
* otáčky motoru při plném plynu: 5500 otáček za minutu,
* 1 čerpadlo + 1 karburátor,
* elektrický start,
* zapalování CDI elektronické kondenzátorové,
* dálkové ovládání motoru,
* nouzový vypínač,
* ruční trimování a vyklápění motoru,
* řazení (převodovka): F-N-R (vpřed-neutrál-vzad),
* délka nohy: dlouhá (L),

Rok pořízení: 2004 (nový)

Počet najetých motohodin: neznámý

Technický stav: nepojízdný, poškozený řadič po několika opravách