|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Expozice | Dům Štěpánka Netolického | Číslo exponátu | **2/03** |
| Název exponátu | Požerák | Místnost | **2** |
| Téma | Požerák | Čas činnosti | 2 min |
| Popis funkce exponátu | Návštěvník si prohlédne požerák, má možnost si vyzkoušet systém přesouvání dluží a pochopit tak fungování požeráku a jeho funkci v rybníku. | | |
| Technický popis exponátu | **Reálný výrobek, technicky plně funkční, interaktivní**  Požerák z dubového dřeva (světlost 325x300 mm, přelivová hrana -240 mm), napevno namontovaný do betonové skruže (1200mm, naplněná vodou) funkčně nahrazující rybniční dílo s volnou vodní plochou.  Veškeré betonové součásti musejí mít hlazený povrch, pro snadnou údržbu a bezpečnost.  Požerák musí být plně funkční, s možností změny výšky hladiny a hloubky vpusti.  Napájení exponátu pomocí ruční stojanové pumpy.  Odtok je napojen na symbolickou stoku v podlaze nádvoří.  Exponát je doplněn velkoplošnou grafikou vysvětlující funkci a různé režimy použití.  Umístění je v 1. výklenku za vstupem.  Expozice je doplněna starým, původním požerákem případně jeho replikou, nefunkční kus, povrch staré dřevo, impregnace. Umístěný ve výklenku.  Zasazeno do systému exponátu 2/04. | | |
| Hlavní díly | Dubový požerák, pumpa, betonová skruž, starý požerák | | |
| Instalace | Kompletní instalace na místě, zkušební provoz | | |
| Požadavky na připojení | Přívod elektrické energie 230 V, přívod vody, odpad | | |
| Rizika | Odolnost vůči povětrnostním vlivům; přesné zasazení a propojení s exponátem 2/04; přesné nastavení přítoku a odtoku vody; důraz na maximální kvalitu materiálu; údržba vodního systému; funkčnost min. 5 let | | |
| Služby, které jsou součástí dodávky | Návod k užívání exponátu pro návštěvníka a vysvětlující informace. Uživatelský manuál pro správu expozice. | | |
| Ilustrační obrázek | C:\Users\Eliška\Dropbox\2015_01 Trebon_int\exponaty\2_04_Stoka v podlaze\verze 1\stoka_4.jpg | | |
| Seznam příloh | 2/04 Stoka v podlaze | | |