Technické podmínky

Motor je určen pro motorový člun SELVA R 400DC.

Motor musí splňovat směrnici EU 2003/44/EC.

Lodní motor musí splňovat minimálně tyto parametry:

* závěsný, zážehový, čtyřtaktní, tříválcový,
* minimální výkon: 30 HP (22,1 kW),
* otáčky motoru při plném plynu: 5000 – 6000 otáček za minutu,
* příprava palivové směsi: přímé elektronické vstřikování paliva,
* otevřený vodní chladicí systém s ochranou proti přehřátí,
* elektrický start,
* zapalování bezúdržbové, elektronické,
* dálkové ovládání motoru,
* nouzový vypínač,
* odpojovač baterie,
* trimování a vyklápění motoru pomocným plynovým pístem,
* výstraha tlaku motorového oleje, přehřátí a omezení otáček,
* odlučovač vody z paliva,
* řazení (převodovka): F-N-R (vpřed-neutrál-vzad),
* délka nohy (mm): 552 (dlouhá noha),
* hmotnost (kg): max. 79,
* kompletní výbava (lodní šroub - vrtule, ovládací bowdeny, stranová páka dálkového řízení, kabelový svazek řízení, signalizátor poruch, startovací baterie 12V/45 Ah, externí palivová nádrž 25 L, palivová hadice,
* délka záruční doby: 5 let.