Příloha č. 5 - Technická specifikace

**Technická specifikace**

pro veřejnou zakázku s názvem: **„Nákup popelnic na bioodpad“**

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

**Nádoba 240 l na BIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| Objem nádoby | 240 litrů | ………. l |
| **Počet ks** | 600 kusů | ………. ks |
| Nádoba musí odpovídat normě EN 840 | ANO | ANO/NE |
| Barva nádoby | hnědá | ANO/NE |
|
| Materiál | vysoko hustotní polyetylen (HDPE) | ANO/NE |
|
| Odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody | ANO | ANO/NE |
| Vnitřní stěny hladké | ANO | ANO/NE |
| Větrací otvory v těle nádoby, perforované boční stěny | vertikální pruh min. 12 cm široký v celé výšce obou bočních stěn | …..cm |
| větrací otvory o průměru min. 4 mm, max. 5 mm | …. mm |
| max. rozestup otvorů 15 – 20 mm | …… mm |
| Víko nádoby | s odvětráváním pomocí vymezovacích gumových tlumičů mezi víkem a přední stranou nádoby | ANO/NE |
| Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu | ANO | ANO/NE |
| Certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku (oficiální pečeť) | ANO | ANO/NE |
| Minimální hmotnost prázdné nádoby bez osy a kol | 10,7 kg | ………. kg |
| Minimální tloušťka stěny nádoby | min. 3,8 mm | ………. mm |
| Minimální tloušťka víka | min. 3,6 mm | ………. mm |
| Madlo na víku nádoby | po celé čelní hraně víka nádoby, po bočních stranách, pro pohodlné otevírání | ANO/NE |
| Víko s prolisem pro vyšší pevnost | ANO | ANO/NE |
| Čtyřbodové uchycení víka k tělu nádoby, čepy víka zapuštěny v madle nádoby | ANO | ANO/NE |
| Mřížkový rošt nad dnem nádoby | odklopný | ANO/NE |
| plastový | ANO/NE |
| vyztužený (zpevněný) 6 nožičkami – nehrozí prolomení/promáčknutí | ANO/NE |
| uchycen plastovými čepy bez pomoci kovových částí | ANO/NE |
| Nádoba se 2 kolečky | průměr koleček min. 200 mm | ANO/NE |
| Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček) | ANO | ANO/NE |
| Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla | ANO | ANO/NE |
| Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby | ANO | ANO/NE |