|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÝ PARAMETR** | **POŽADAVEK** | **ANO/NE/HODNOTA** |
| univerzální nosič nářadí | ANO |  |
| výkon | min. 38 HP, max. 44 HP |  |
| palivo diesel | ANO |  |
| počet válců | min. 4 |  |
| palivová nádrž | min. 30 l |  |
| hydrostatická převodovka | ANO |  |
| pohon | 4x2 permanentně, 4x4 s uzávěrkou |  |
| uzávěrka diferenciálu | automatická i tlačítkovým ovládáním |  |
| přední sečení | min. 150 cm |  |
| výška seče minimální | max. 3 cm |  |
| výška seče maximální | min. 10 cm |  |
| výška sečení nastavitelná mechanicky | ANO |  |
| počet nožů sečení | min. 2 |  |
| pohon sečení přes kardan | ANO |  |
| mulčovací sada | ANO |  |
| zapínání sečení nezávislé na ventilátoru | ANO |  |
| zapínání ventilátoru nezávislé na sečení | ANO |  |
| servisní poloha – úhel naklopení sečení | min. 65° od vodorovné podložky |  |
| sání posečeného materiálu přes turbínu | ANO |  |
| průměr turbíny | min. 40 cm |  |
| sběr do integrovaného koše | ANO |  |
| výklop na vůz | ANO |  |
| výška výklopu | min. 205 cm |  |
| velikost koše | min. 1100 litrů |  |
| volant nastavitelný | ANO |  |
| řízení | hydrostatické s posilovačem |  |
| světla | ANO |  |
| maják | ANO |  |
| sklopný ochranný rám | ANO |  |
| Hmotnost se sečením | min. 1550 kg |  |
| Osvětlení potřebné pro pohyb na pozemních komunikacích | ANO |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Název/typ/označení nabízené sekačky: /vyplní účastník/

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry vozidla odpovídají skutečnosti.

V……………………., dne ……………………..

………………………………………………

Titul, jméno, příjmení, funkce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka