|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Expozice | Dům Štěpánka Netolického | Číslo exponátu | **5/02** |
| Název exponátu | Model domu | Místnost | **5** |
| Téma | Morfologie a typické znaky renesančního domu | Čas činnosti | 2 min |
| Popis funkce exponátu | Exponát je věrným modelem typického renesančního domu bez přesného určení. Znázorňuje funkčního členění, stavebních prvků a hlavních znaků jednotlivých podlaží typického renesančního domu. Návštěvník vytahuje „šuplata“ představující jednotlivá podlaží domu. V nich si prohlédne 3D model podlaží, doplněný o schémata nebo horizontální řezy, popisky, vysvětlivky. | | |
| Technický popis exponátu | **Interaktivní exponát**  Věrný stavební model (výška vč. sklepů cca 1200 mm) s průčelím a boční fasádou. Druhou fasádu tvoří přiznané líce šuplat s modely interiéru jednotlivých podlaží (3x šuple). Šuplata na pevných teleskopických výsuvech jsou kryta skleněnými tabulemi, na nich případně adjustovány popisky (řezaná grafika / potisk). Korpus domu je z překližky, dřeva a kartonu.  Patrná konstrukce střešních krovů a sklepních kleneb. | | |
| Hlavní díly | Korpus domu, 3x šuple, výsuvy, úchytky, 3x skleněná tabule | | |
| Instalace | Kompletní instalace na místě, zkušební provoz | | |
| Požadavky na energie | Přívod elektrické energie 230 V | | |
| Rizika | Jemné členění fasád a krovů; výsuvy a dorazy šuplat; sklo; převažování šuplat. Důraz na maximální odolnost; funkčnost min. 5 let. | | |
| Služby, které jsou součástí dodávky | Návod k užívání exponátu pro návštěvníka a vysvětlující informace. Uživatelský manuál pro správu expozice. | | |
| Ilustrační obrázek | C:\Users\Eliška\Dropbox\2015_01 Trebon_int\exponaty\5_02_Model domu\renes_dum_1.jpgC:\Users\Eliška\Dropbox\2015_01 Trebon_int\exponaty\5_02_Model domu\renes_dum_3.jpg | | |
| Seznam příloh |  | | |